|  |
| --- |
|  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Срок поставки товара** | **Место поставки товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | iLock-280M Электромагнитный замок в комплекте с уголком с силой удержания до 280 кг | 1 | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад) |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технические характеристики** | **Кол-во** | **Ед. измер** | **Цена** | **Сумма, без учета НДС (тенге)** |
| 1 | iLock-280M Электромагнитный замок в комплекте с уголком с силой удержания до 280 кг. |  Сила удержания: iLock-280M имеет высокую силу удержания, что обеспечивает надежное закрывание дверей или ворот. Конструкция: Замок обычно изготавливается из прочных материалов, таких как сталь или алюминий, что обеспечивает долгий срок службы и надежность работы.Питание: iLock-280M может работать от источника переменного или постоянного тока, в зависимости от модели и предназначения. Управление: Замок может быть управляем с помощью электронных систем контроля доступа, таких как контроллеры доступа, считыватели карт, кодовые клавиатуры и т.д.Установка: Обычно iLock-280M устанавливается на раму двери или ворот и привинчивается к стойке или стене. В комплекте обычно идет специальный уголок или планка для крепления. Применение: Электромагнитные замки широко используются в системах безопасности, входных дверях зданий, офисах, магазинах, складах, а также в системах контроля доступа и видеодомофонах. | 1,00 | шт. | 11 466,07 | 11 466,07 |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
3. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.