|  |
| --- |
| Приложение 1 |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Кол-во  (шт.) | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| 1 | Приемопередатчик, Dahua, DH-PFM800-E, 1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре UTP CAT 5E/6, расстояние: 720P до 400м, 1080P до 250м, AHD/TVI/CVBS | **Описание**  Приемопередатчик Dahua DH-PFM800-e 1-канальный пассивный приемопередатчик HDCVI видеосигнала по витой паре UTP CAT 5E/6; Расстояние: 720P до 400м, 1080P до 250м; AHD/TVI/CVBS; Габариты 180mmx19mmx16mm; Рабочая температура -10℃~+55℃ | 14 | 1 607,14 | 22 499,96 |
| **Гарантия** | | Не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении,  не ранее 2022 года выпуска. | | | |