**Техническая спецификация маркировка ЛС**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Кол-во, ед. измерения** | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Сканер штрих-кода Zebra (Motorola) DS2208 USB без подставки (2D) | 8  штук | 38 500,00 | 308 000,00 |

**Срок поставки товара:** 15 календарных дней c даты подписания договора

**Место поставки товара:** г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад)

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

**Сканер штрих-кода Zebra (Motorola) DS2208 USB без подставки (2D) Принтер этикеток Godex DT2 US** - предварительно настроенный и готовый к использованию, прямо из коробки. Поскольку настройки по умолчанию оптимизированы для большинства приложений сканирования, вы можете использовать имиджер в тот момент, когда вы его вынимаете из коробки.

Просто подключите **Motorola (Symbol) DS2208** к своей точке продажи (POS), и кабели обнаружения с автоматическим хостом автоматически идентифицируют интерфейс и подключают тепловизор, упрощают и сокращают время настройки.

**2D Сканер Motorola** предлагает все функции, необходимые для добавления высококачественного сканирования на планшетный ПК. Кабель Micro USB обеспечивает недорогую альтернативу зарядки подставки. И с помощью наших упрощенных инструментов разработки приложений вы можете легко настроить и обновить **DS2208** прямо с планшета.

Благодаря поддержке 97 международных клавиатур **Motorola DS2208** легко использовать по всему миру.

Легкая настройка параметров с помощью 123Scan. Этот дополнительный программный инструмент настолько интуитивно понятен, что даже с первого включения можно легко настроить тепловизор.

Мгновенное декодирование с помощью PRZM Intelligent Imaging. Только от **Zebra** алгоритмы декодирования программного обеспечения PRZM для **Motorola DS2208** обеспечивают превосходную производительность при использовании штрих-кодов низкого качества.

Работники могут сканировать штрих-коды в широком диапазоне (0,5 дюйма / 2,23 см до 14,5 дюйма / 36,8 см), улучшая скорость проверки и сокращая время обучения.

Простота сканирования. При всенаправленном сканировании пользователям никогда не нужно выстраивать изображение и штрих-код - в отличие от 1D-сканеров.

**2D Сканер Motorola (Symbol) DS2208** с запатентованной технологией для наиболее интуитивного прицеливания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | **Параметр** | **Значение** |
|  | Производитель: | **Zebra (США)** |
|  | Тип сканера: | **2D Imager** |
|  | Устойчивость к движению: | Устойчивость к движению (в ручном режиме): До 13 см в секунду для штрихкодов UPC 13 мил; Скорость прохода (в ручном режиме): До 76,2 см в секунду для штрихкодов UPC 13 мил |
|  | Макс. дальность считывания: | смотреть внизу страницы |
|  | Разрешение: | Code 39 – 4,0 мил; Code 128 – 4,0 мил; Data Matrix – 6,0 мил; QR Code – 6,7 мил |
|  | Мин. контрастность кода: | Минимум 25% разности отражения |
|  | Графическое разрешение: | Датчик сканера: 640 x 480 пикселей |
|  | Источник света: | Прицел: линейного типа, жёлтый светодиод 624 нм; Подсветка: (2) ярко-красные светодиоды 645 нм |
|  | Наклон: | **+/- 65°** |
|  | Отклонение (по оси): | **+/- 65°** |
|  | Поворот: | **0 — 360°** |
|  | Ширина поля: | Поле обзора 32,8° (Г) x 24,8° (В), номинальное |
|  | Индикация считывания: | Индикатор прямой расшифровки; светодиоды успешной расшифровки; светодиоды на верхней части корпуса; звуковой сигнал (регулируемый тон и громкость) |
|  | Интерфейс управления: | **USB; RS-232** |
|  | 1D Штрих-коды: | Code 39, Code 128, Code 93, Codabar/NW7, Code 11, MSI Plessey, UPC/EAN, I 2 of 5, Korean 3 of 5, GS1 DataBar, Base 32 (итальянский фармацевтический) |
|  | 2D Штрих-коды: | PDF417, композитные коды, TLC-39, Aztec, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, Micro QR, Chinese Sensible (Han Xin), почтовые коды |
|  | Режимы работы: | ручной, автоматический |
|  | Подставка: | Есть, входит в комплект |
|  | Удароустойчивость: | Устройство выдерживает многократные падения с высоты 1,5 м на бетонное покрытие; Устройство выдерживает 250 падений с высоты 0,5 м (в барабане) |
|  | Защита от воздействий окружающей среды: | **IP42** |
|  | Уровень освещенности: | **0 до 107600 люкс** |
|  | Рабочая температура: | **от 0 до +50°C** |
|  | Влажность: | 5% – 95%, без конденсации |
|  | Питание: | **5 В (постоянного тока), 250 мА** |
|  | Габариты: | **165 x 66 x 99 мм** |
|  | Вес: | **161,6 г** |
|  | Цвет: | **черный** |
|  | Другое: | сканер мультиинтерфейсный. Режим работы с интерфейсом USB (USB-HID и USB-VC). Кабель сменный |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана пр. Абылай Хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приёма-передачи.

**В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.**