**Техническая спецификация закупаемых услуг**

Наименование закупки**-**Центрифуга медицинская серии CM, вариант исполнения: CM-6MT (с ротором 6M.02, ELMI на 24 пробирки)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование оборудования** | **Количество/ ед. измерения** | **Цена, без учета НДС** | **Сумма, без учета НДС** |
| 1 | Центрифуга медицинская серии CM, вариант исполнения: CM-6MT (с ротором 6M.02, ELMI на 24 пробирки) | 3штуки | 623 130.36 | 1 869 391,08 |

**Срок исполнения полставки:** в течении 30 календарных дней

**Место доставки изделия после ремонта:** г. Астана, проспект Аблай Хана 42

Лабораторная медицинская центрифуга ELMI СМ-6М ELMI СМ-6М — это компактная, бесшумная и надёжная многофункциональная центрифуга, которая подходит для центрифугирования как пробирок, так и планшет. Идеальный инструмент для работы в условиях, требующих высокой пропускной способности. Поставляется с различными роторами Центрифуга отличается высокой надёжностью и простотой использования. Система управления обеспечивает плавность пуска, задание и отображение на световых индикаторах времени и скорости вращения ротора, блокировку крышки во время работы, звуковую сигнализацию остановки, автоматическую разблокировку крышки после остановки центрифуги. Имеется встроенный датчик дисбаланса, обеспечивающий автоматическую остановку при разбалансировке. Преимущества ELMI СМ-6М  Рабочая камера из нержавеющей стали.  Скорость вращения ротора до 3500 об/мин.

 Скорость вращения можно задавать в об/мин или в относительном центробежном ускорении (g).  Сверхточное поддержание скорости вращения ротора.  Практически неограниченный режим непрерывной работы.  Шесть степеней торможения.  Полная безопасность работы: крышка блокируется во время работы, датчик дисбаланса позволит узнать о возможных неисправностях.  Автоматическая разблокировка, приоткрытие крышки и звуковой сигнал после остановки ротора.  Бесшумная работа. Применение ELMI СМ-6М Медицинская центрифуга ELMI СМ-6М применяется в лабораториях медицинского и научного профиля для разделения растворов на фракции. Подходит для работы в условиях, требующих высокой пропускной способности. Обычно используется в микробиологии, вирусологии, клинической биохимии, биологии, аналитической химии и т.д. Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **ELMI СМ-6М** |
| Скорость вращения ротора | 100-3500 об/мин |
| Диапазон таймера | 1 — 99 мин |
| Максимальная центробежная сила | 2300 |
| Количество степеней торможения | 6 |
| Рабочий диапазон температур | от +10 до +40 °C |
| Допустимая влажность окружающей среды | 80 % |
| Питание от сети | 100-240/50-60 В/Гц |
| Максимальная потребляемая мощность | 250 Вт |
| Размеры (ДхШхВ) | 426×410×231 мм |

|  |  |
| --- | --- |
| Масса | 12,8 кг |

**Срок поставки МТ:** 30 календарных дней.

**Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком** Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 12 месяцев, за исключением расходных материалов.

Сертификат соответствия или регистрационное удостоверение.