|  |
| --- |
|  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Наименование товара | Кол-во/ед. измерения. | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Краска антибактериальная  | 405 литр | 4 389,88 | 1 777 901,40 |

**Срок поставки товара:** в течении 15 календарных дней с момента заключения договора

**Место поставки товара:** г. Астана, проспект Абылай хана, 42 (склад)

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные

**Тип:** Водоразбавляемая краска для стен и потолков. Euro Power 7 A п/мат 9л

Описание

Идеальная для помещений с высокой эксплуатацией, надолго сохраняет насыщенность цвета, экологичная и безопасная.

Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлёванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

Фасовка C BASE

При необходимости разбавить водой: не более 5% по объёму при нанесении кистью или валиком, либо не более 10% при нанесении распылением

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Параметр*** | ***Значение*** |
|  | Марка | Tikkurila |
|  | Модель | EURO POWER 7 |
|  | Страна производитель | Финляндия |
|  | Степень блеска | Полуматовый |
|  | Цвет | Белый |
|  | Расход | 10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности;7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности. |
|  | Фасовка | Пластиковая тара 9 л |
|  | Способ нанесения | Наносится валиком, кистью или распылением. |
|  | Время высыхания | Следующий слой можно наносить через 2 часа. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели. |
|  | Стойкость к мытью | Устойчива к многократному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств. |
|  | Стойкость к мокромуистиранию | 1 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300. Выдерживает более 10000 проходов щеткой по стандарту DIN 53778 T2. |
|  | Предельная величина ЛОС | Содержит VOC (ЛОС) макс. 30 г/л. |
|  | Сухой остаток | Около 49% в зависимости от цвета. |
|  | Хранение | Защищать от мороза. |
|  | Класс опасности | не подлежит |
|  | Пожарная опасность | не является само воспламеняемым |
|  | Безопасность | С трудно ощутимым запахом - с возможностью проводить ремонтные работы в соседних от работающих помещений. нейтральный. Продукт. Не имеет раздражающего воздействия на кожу и глаза. Приложить сертификат о государственной регистрации. Небольшие количества могут быть утилизированы совместно с бытовыми отходами. |
|  | Дата изготовления | 2024 год |

**Раздел 2. Прочие характеристики:**

1. Сопутствующие услуги:
	1. Доставка внутрь склада Заказчика (склад находится на втором этаже здания гаража, в связи с этим иметь при себе грузчиков) в течение 15 календарных дней с момента заключения договора по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
	2. Сертифицированный специалист Поставщика обязан провести инструктаж с работниками Заказчика по технологии правильного использования (нанесения) антибактериальной краски на поверхности с соблюдением всех рекомендаций производителя товара, для получения покрытия надлежащего качества и соответствия всем требованиям технической спецификации;
	3. При поставке товара предоставить технический паспорт производителя товара,
	4. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта и технический паспорт производителя товара;
	5. Гарантия на товар от Поставщика не менее 12 месяца со дня подписания акта приёма передачи товара.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.