**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Зам. Председателя правления по мед. деятельности**

**Купенов Б.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Техническая спецификация**

# Кабель UTP

Все предложенные характеристики оборудования и требования к потенциальному поставщику указанные в настоящей технической спецификации соответствуют минимальным техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование товаров | Количество (м.) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Кабель UTP | 1525 | 15 календарных дней с момента заключения договора | г. Астана, пр. Абылайхана, 42 (здание гаража). |

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

* 1. Кабель будет использоваться для прокладки внутри помещений для локальной сети.

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристика** | **Требования** |
| Производитель | SHIP |
| Модель | D135-P |
| Кабель витая пара | для структурированных кабельных систем |
| Тип кабеля: | Неэкранированный (UTP), Solid (одножильный) |
| Оболочка: | PVC (для внутренней прокладки) |
| Диаметр проводника | До 0,51 мм |
| Стандарты | Категория 5е |
| предельно допустимая рабочая температура в условиях фиксированного монтажа | от - 40 ºС до +60 ºС |
| Дополнительно | кабель поставляется бухтами в коробках по 305 м,  изоляция жил выполнена из полиэтилена, изолированные жилы скручены в пары |
| Количество витых пар: | 4 пары |
| Скорость передачи данных: | 100 Мбит/сек до 1000 Мбит/сек |
| маркировка жил | бело-синий/синий; бело-оранжевый/оранжевый; бело-зеленый/зеленый; бело-коричневый/коричневый |
| Упаковка | RTL |
| Присутствие по всей длине кабеля метровой разметки | да |

**Раздел 3. Прочие характеристики:**

Поставщик включает все затраты, связанные с поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

**Требования к контролю качества и приемке товара**

Весь поставляемый товар должен быть оригинальным, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, работоспособным и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Все компоненты, входящие в состав товара, должны быть собраны и установлены на заводе-изготовителе.

Поставляемый товар не должен вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования.

        Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя.

**Составил:**

Старший специалист IT отдела Ж. Уазырқанов