**Утверждаю**

**Председатель Правления**

**АО «ННМЦ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А. Байгенжин**

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п\п*** | ***Наименование товаров*** | ***Характеристика***  | ***Кол-во*** | ***Срок поставки товаров*** | ***Место поставки товаров*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Смеситель для раковины серия GE 2 60130 22 45 66 Genebre (Испания)  | 1) Корпус выполнен из латуни в соответствии с UNE-EN 1982. 2) Ручка изготовлена из замака. 3) Хромированное покрытие в соответствии с EN 248. 4) Направляемый выпускной бесшумный керамический картридж Ø40. картридж. 5) Антиизвестковый аэратор M24x1 из пластика с хромированной латунной крышкой. 6) Оснащен держателем цепи длиной 40 см. гибкими соединителями 10x1 F 3/8» и и крепежным комплектом в виде подковы из нержавеющей стали. 7) Максимальная температура: 85 °C. 8) Максимальная рекомендуемая температура: 65 °C. 9) Максимальное давление: 10 бар. 10) Минимальное давление: 0,5 бар. 11) Рекомендуемое давление: 1 - 3 бар. | 100 шт | В течении 2025 года по заявке заказчика. | г. Астана, пр. Абылай хана, 42 (склад) |

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка во внутрь склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;
3. Гарантия на товар 12 месяца со дня подписания акта приёма-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

|  |  |
| --- | --- |
|  **Главный инженер энергетик** | **Жакижанов Р.Ж.** |