**Заместитель**

**Председателя Правления**

**по медицинской деятельности**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б. Купенов**

**«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025г.**

**Техническая спецификация**

**на закуп электрического фонаря**

Светодиодный фонарь модели KM-2653N с литиевой батареей разработан для эксплуатации в условиях повышенной сложности.

Ударопрочный корпус обеспечивает длительное сохранение функциональности устройства.

В комплект входит зарядное устройство.

Характеристики:

Номинальное входное напряжение: 110–240 В~50/60 Гц

Номинальный входной ток: 0,12 А

Номинальная мощность: 2000 мАч/4 В

Номинальная выходная мощность: 10 Вт

Тип источника света: Светодиодный светильник (1 шт., белый светодиод мощностью 10 Вт).

**Руководитель отдела ЧС и ОТ Т. Айтбаев**