**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Зам. Председателя правления по мед. деятельности**

**Купенов Б.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Техническая спецификация**

**Внешний дисковод**

Все предложенные характеристики оборудования и требования к потенциальному поставщику указанные в настоящей технической спецификации соответствуют минимальным техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование товаров | Количество (шт.) | Срок поставки товаров | Место поставки товаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Внешний дисковод | 10 | 20 календарных дней с момента заключения договора | г. Астана, пр. Абылайхана, 42 (здание гаража). |

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

Область применения: для серверного оборудования

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Производитель | Transcend |
| 1 | Модель | TS8XDVDS-K |
| 2 | Тип привода | DVD+R/RW&CDRW |
| 3 | Способ установки | Внешний |
| 4 | Цвет, используемый в оформлении | Черный |
| 5 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 6 | Поддержка нанесения изображения на диск | Нет |
| 7 | Скорость чтения CD-ROM | 24x |
| 8 | Скорость перезаписи CD-RW | 24x |
| 9 | Скорость записи CD-R | 24x |
| 10 | Скорость чтения DVD-ROM | 8x |
| 11 | Скорость чтения DVD-R | 8x |
| 12 | Скорость перезаписи DVD-RW | 6x |
| 13 | Скорость записи DVD-R | 8x |
| 14 | Скорость чтения DVD+R | 8x |
| 15 | Скорость перезаписи DVD+RW | 8x |
| 16 | Скорость записи DVD+R | 8x |
| 17 | Записываемые форматы дисков | CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD-RAM |
| 18 | Установка | Горизонтальная |
| 19 | Механизм загрузки дисков | Лоток |
| 20 | Дополнительные характеристики | Питание от 2-х портов USB Ультратонкий дизайн - толщина 13.9 мм Компактный, легкий - идеально подходит для использования с ноутбуками, нетбуками и ультрабуками |
| 21 | Размеры (Ш х В х Г) | 14.28 х 14.8 х 1.39 см |
| 22 | Вес изделия | 0.246 кг |
| 23 | Срок гарантии (мес.) | 24 |

**Раздел 3. Прочие характеристики:**

Поставщик включает все затраты, связанные с поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Поставщик при поставке товара должен предоставить оригинал или копию установленного образца сертификата соответствия и происхождения поставляемого товара.

Гарантийное обслуживание согласно гарантии на комплектующие с даты подписания акта поставки товара. В случае поломки или выявлении неисправности оборудования поставщик должен реагировать на неисправность в течении 2х дней и устранить ее или заменить оборудование на аналогичный ему в течении 20 рабочих дней.

В комплектацию товара должно входить: техническое описание, сертификаты соответствия товара, гарантийный талон или гарантийное письмо.

**Требования к контролю качества и приемке товара**

Все поставляемое оборудование и все комплектующие к нему должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемое оборудование, комплектующие части, расходные материалы, аксессуары и программное обеспечение не должны вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования и ранее установленного программного обеспечения.

**Исполнитель**

Старший специалист IT отдела Уазырқанов Ж. Ә.