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Техническая спецификация
на приобретение аналогового видеорегистратора в помещение охраны

	Наименование
	Технические характеристики

	Гибридный видеорегистратор
	Поддержка 32 аналоговых камер форматов HD-TVI, AHD, HD-CVI и 16 сетевых IP-камер. Допускается подключение до 48 IP-камер с замещением аналоговых каналов. Разрешение записи: HD-TVI, HD-CVI — до 4 Мп, AHD — до 1080p, IP — до 6 Мп. Разрешение вывода изображения — до 3840×2160.

	Поддержка кодеков и функций записи
	Поддержка кодека H.265+. Поддержка одновременной передачи по одному коаксиальному кабелю сигналов видео, аудио и управления. Поддержка двухпоточной записи. Максимальный битрейт видео на канал — до 6 Мбит/с.

	Видеовыходы и интерфейсы
	Видеовыходы: 2×HDMI, VGA, CVBS. Интерфейсы: 32×BNC, 1×RJ-45, 2×USB 2.0, 1×USB 3.0, аудиовходы/выходы — 16/2, 8×SATA для HDD объемом до 8 ТБ каждый, тревожные входы/выходы — 16/8, RS-485, RS-232.

	Питание и эксплуатационные характеристики
	Питание: AC 100–240 В. Потребляемая мощность — не более 45 Вт (без HDD). Рабочая температура: от -10 °C до +55 °C. Относительная влажность: от 10 % до 90 %. Габаритные размеры: 440×470×90 мм. Вес — не более 10 кг (без HDD). Гарантийный срок — не менее 3 лет.

	Место оказания услуг
	АО «ННМЦ»  г. Астана, проспект Абылайхана, 42
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