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Техническая спецификация
на приобретение электромагнитного замка для обеспечения контролируемого доступа через служебный вход в здание.

	Наименование
	Технические характеристики

	Электромагнитный замок
	Сила удержания — не менее 280 кг.

	Питание и энергопотребление
	Универсальное питание 12 В / 24 В DC. Потребление тока: 400 мА при 12 В, 200 мА при 24 В.

	Конструктивные особенности
	Световая индикация состояния. Конструкция для преодоления остаточной намагниченности. Корпус замка выполнен из анодированного алюминия.

	Эксплуатационные характеристики и комплект поставки
	Рабочая температура от -40 °С до +55 °С. Габаритные размеры — 250×53×27 мм. Вес — не более 1,9 кг. В комплект поставки входит монтажный уголок.

	Место оказания услуг
	АО «ННМЦ»  г. Астана, проспект Абылайхана, 42 


iLock-280M Электромагнитный замок в
комплекте с уголком с силой удержания
[bookmark: _GoBack]до 280 кг.
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