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  Техническая спецификация к тендерной заявке потенциального поставщика   медицинского  оборудования «Модульный хирургический ретрактор  “ Thompson ”  в комплекте».      

№  п/п  Наименование   комплектующих   медицинско го   оборудования   «Модульный хирургический  ретрактор  “ Thompson ”  в комплекте»   для гибридных, миниинвазивных  открытых, торакоскопических,  лапароскопических операций  Техническая характеристика  комплектующего к  медицинско го оборудования  Количество    

1  Рельсовое крепление  Elite   II с различными  вариантами исполнения  2 крепления ½ дюйма, зажим для  планки операционного стола,  содержит два р ы чага - усилителя для  более надежной фиксации, 18"  (45cm)  1 шт .  

2  Гибкий держатель телескопических  инструментов для Elite, с регулировкой  жесткости  Не менее 14 сочленений гибкой  части. Угловое соединение с  фиксацией. Совместимость с  креплением ½ дюйма. На дистальном  конце держатель фиксатора для  оптики  1   шт .  

3  Фиксатор для оптики  Применяется для удерживания  инструментов диаметром 5 - 12 мм;  к ак непосредс тв енно , так и с  помощью полимерных втулок. После  установки инструмента  производится надежное закрепление  с помощью винта.   Место соединения  с держателем имеет выемку,  препятствующую соскальзыванию.  1 шт .  

4  Втулки для фиксатора оптики,     диаметром   6 мм  Полимерная втулка для фиксатора  оптики. По краям наружной части  имеет ободки по ширине фиксатора.  Внутренний диаметр 6 мм . Устойчив  к дезинфицирующим средствам на  основе спирта.  1 шт .  

5  Втулки для фиксатора оптики,     диаметром : 10  мм  Полимер ная втулка для фиксатора  оптики. По краям наружной части  имеет ободки по ширине фиксатора.  Внутренний диаметр 10 мм.  Устойчив к дезинфицирующим  средствам на основе спирта.  1 шт .  

6  Кейс для инструментов со стержнем и без  Кейс для инструментов со стержнем  и   без   стержня ,   размерами: 22" x 11" x 3 1/2"  1   шт .  

7  Требования к условиям эксплуатации    

8  Условия осуществления поставки  медицинской техники (в соответствии с  ИНКОТЕРМС 2020)  DDP пункт назначения   

9  Срок поставки медицинской техники и  место дислокации  60 календарных дней ,     г. Адрес: Астана, проспект  Абылай хана 42 .   

10  Условия гарантийного сервисного  обслуживания медицинско го  оборудования   поставщиком, его  сервисными центрами в Республике  Казахстан либо с привлечением третьих  компетентных лиц  Регулярного сервисного  обслуживания не требуется     
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Техническая спецификация к тендерной заявке потенциального поставщика медицинского оборудования «Модульный хирургический ретрактор “Thompson” в комплекте».





		№ п/п

		[bookmark: _GoBack]Наименование комплектующих медицинского оборудования «Модульный хирургический ретрактор “Thompson” в комплекте» для гибридных, миниинвазивных открытых, торакоскопических, лапароскопических операций

		Техническая характеристика комплектующего к медицинского оборудования

		Количество





		1

		Рельсовое крепление  Elite II с различными вариантами исполнения

		2 крепления ½ дюйма, зажим для планки операционного стола, содержит два рычага-усилителя для более надежной фиксации, 18" (45cm)

		1 шт.



		2

		Гибкий держатель телескопических инструментов для Elite, с регулировкой жесткости

		Не менее 14 сочленений гибкой части. Угловое соединение с фиксацией. Совместимость с креплением ½ дюйма. На дистальном конце держатель фиксатора для оптики

		1 шт.



		3

		Фиксатор для оптики

		Применяется для удерживания инструментов диаметром 5-12 мм; как непосредственно, так и с помощью полимерных втулок. После установки инструмента производится надежное закрепление с помощью винта. Место соединения с держателем имеет выемку, препятствующую соскальзыванию.

		1 шт.



		4

		Втулки для фиксатора оптики,

 диаметром 6 мм

		Полимерная втулка для фиксатора оптики. По краям наружной части имеет ободки по ширине фиксатора. Внутренний диаметр 6 мм. Устойчив к дезинфицирующим средствам на основе спирта.

		1 шт.



		5

		Втулки для фиксатора оптики,

 диаметром: 10 мм

		Полимерная втулка для фиксатора оптики. По краям наружной части имеет ободки по ширине фиксатора. Внутренний диаметр 10 мм. Устойчив к дезинфицирующим средствам на основе спирта.

		1 шт.



		6

		Кейс для инструментов со стержнем и без

		Кейс для инструментов со стержнем и без стержня,

размерами: 22" x 11" x 3 1/2"

		1 шт.



		7

		Требования к условиям эксплуатации

		

		



		8

		Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020)

		DDP пункт назначения

		



		9

		Срок поставки медицинской техники и место дислокации

		60 календарных дней,

 г. Адрес: Астана, проспект Абылай хана 42.

		



		10

		Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинского оборудования поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц

		Регулярного сервисного обслуживания не требуется


		



		11

		Требования к сопутствующим услугам

		Комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский и русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы) данной таблицы. Доставку к рабочему месту, распаковку, наладку, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, полнота комплекта и иные), обучение медицинского персонала. 

		












