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Техническая спецификация

	№
п\п
	Наименование товара
	Кол-во
	Срок поставки
товара
	Место поставки товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Краска антибактериальная
	200 л
	В течении 10 календарных дней с момента заключения договора
	г. Астана, пр. Абылай хана, 42 (склад)



Раздел 1. Специальные квалификационные требования:
	Потенциальный поставщик должен предоставить на момент закупа товара следующие действующие документы:
· Паспорт безопасности химической продукции;
· Сертификат о происхождении товара;
· Свидетельство о государственной регистрации;
· Сертификат соответствия.
Раздел 2. Технические и качественные характеристики:
ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные
Тип: Водоразбавляемая краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7;
Описание: Идеальная для помещений с высокой эксплуатацией, надолго сохраняет насыщенность цвета, экологичная и безопасная;
Объекты применения: Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью;
Область применения: Предназначена для окраски стен и потолков в помещениях с нормальной и повышенной влажностью по бетонным, кирпичным, оштукатуренным, зашпатлеванным поверхностям, гипсокартону, древесностружечным и древесноволокнистым плитам. Может использоваться в детских учреждениях и помещениях административной группы лечебно-профилактических учреждений.

	№
	Параметр
	Значение

	1 
	Марка
	Tikkurila

	2 
	Модель
	Euro Power 7

	3 
	Количество
	200 литров

	4 
	Страна производитель
	Казахстан

	5 
	Степень блеска
	Матовый

	6 
	База
	A BASE

	7 
	Цвет
	Белый

	8 
	Расход
	10-12 м²/л по ровной невпитывающей поверхности;
7-9 м²/л по неровной впитывающей поверхности.

	9 
	Фасовка
	Пластиковая тара 9 л

	10 
	Способ нанесения
	Наносится валиком, кистью или распылением.

	11 
	Время высыхания
	Время высыхания при 20±2C и относительной влажности воздуха 65±5% - 4 часа перед нанесением следующего слоя. Заданный уровень устойчивости покрытия к мытью достигается через 4 недели

	12 
	Стойкость к мытью
	Краска образует покрытие, устойчивое к многократному интенсивному мытью с применением бытовых неабразивных моющих средств.

	13 
	Стойкость к мокрому
истиранию
	1 класс стойкости к мокрому истиранию по стандарту ISO 11998/ DIN EN 13 300). Выдерживает более 10000 проходов щёткой по стандарту DIN 53778 T2

	14 
	Сухой остаток по объёму (%)
	Около 49% в зависимости от цвета.

	15 
	Хранение
	Защищать от мороза.

	16 
	Класс опасности
	не подлежит

	17 
	Пожарная опасность
	не является само воспламеняемым

	18 
	Безопасность
	С трудно ощутимым запахом - с возможностью проводить ремонтные работы в соседних от работающих помещениях. нейтральный. Продукт. Не имеет раздражающего воздействия на кожу и глаза. Приложить сертификат о государственной регистрации. Небольшие количества могут быть утилизированы совместно с бытовыми отходами.

	19 
	Дата изготовления
	2025-2026 год



Раздел 2. Прочие характеристики:
1. Сопутствующие услуги:
1.1. [bookmark: _GoBack]Доставка внутрь склада Заказчика (склад находится на втором этаже здания гаража, в связи с этим иметь при себе грузчиков) в течение 10 календарных дней с момента заключения договора по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
1.2. Сертифицированный специалист Поставщика обязан провести инструктаж с работниками Заказчика по технологии правильного использования (нанесения) антибактериальной краски на поверхности с соблюдением всех рекомендаций производителя товара, для получения покрытия надлежащего качества и соответствия всем требованиям технической спецификации;
1.3. На момент закупа потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;
1.4. Гарантия на товар от Поставщика не менее 36 месяцев со дня подписания акта приёма передачи товара.  
В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.
	Исполнитель:
Главный инженер-энергетик
	
_________________
	
Р. Жакижанов




