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Техническая спецификация

	№
п\п
	Наименование товара
	Кол-во
	Срок поставки
товара
	Место поставки товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Краска водоэмульсионная

	175 кг
	В течении 15 календарных дней с момента заключения договора
	г. Астана, пр. Абылай хана, 42
(склад)



Раздел 1. Технические и качественные характеристики:
Вид материала: Водоэмульсионная краска для внутренних работ, для окраски поверхностей с высокой эксплуатационной нагрузкой. Обладает хорошей укрывистостью, образует прочное к истиранию покрытие, устойчивое к мытью. Состав: Вода, синтетическая дисперсия, диоксид титана, наполнители, присадки, консервант. Цвет: Белый. Степень блеска: Матовая. Плотность: Приблизительно 1,5 г/см3 . Нанесение: Кистью; валиком; безвоздушным распылением (форсунка от 0,026-0,031 дюйма = 0,66-0,79 мм; давление 6-8 атм, угол распыления 40-80°). Применение: Для образования прочных, устойчивых к истиранию матовых покрытий на стенах и потолках с повышенной эксплутационной нагрузкой (стены лестничных маршей и площадок, холлов, офисов, коридоров и т.п.) Идеально подходит для покраски по стекловолоконным, грубоволоконным и структурным обоям, поверхностям из бетона, гипса и штукатурки, а также поверхностям из древесины во внутреннем секторе. Не поддерживает образование грибка и плесени, пригодна к использованию в помещениях с повышенной влажностью (в помещениях с бассейнами, ванные комнаты, предбанники). Свойства: Устойчива к истиранию и мытью, в том числе с моющими средствами. Удобна в нанесении, хорошо и долго держится. Покраска высыхает ровно и без пятен. При нанесении неразбавленной краски с использованием фактурного валика создаётся поверхность с небольшой гладкой фактурой. Обладает высокой паропроницаемостью, развитие плесени и грибка не поддерживает. Подготовка основания: Краска латексная матовая «Mattlatex» марики «Meister Gut» может быть нанесена на все прочные основания, они должны быть чистыми, сухими и твёрдыми. Старые клеевые побелки должны быть полностью удалены. Свежую штукатурку на основе цемента и отремонтированные участки обработать грунтом «Грунт-концентрат 1:1» марки «Meister Gut», грунтом глубокого проникновения “Putzgrundharter 1:4”, или грунт-краской «Putzgrundierfarbe weiss» марки «Kaizer». Соблюдать соответствующие правила нанесения. Порядок работы: 1-е (грунтовочное) покрытие: разбавить краску максимум до 10% воды. 2-е (заключительное) покрытие: по возможности не разбавлять. При покраске следить за равномерным нанесением материала. Колерование: водно-дисперсионным колером, подлежит машинной колировки. (База А, С). Чистка инструментов: Сразу после использования промыть водой. Хранение: в прохладном и сухом, но защищённом от мороза месте. В плотно закрытой упаковке производителя срок хранения гарантируется в течение приблизительно 12 месяцев. Фасовка: 1 кг, 4 кг, 7, 5кг, 15кг, 25кг. Расход: 150 гр. краски в один слой достаточно приблизительно для 1 м2, на шершавых поверхностях и по стеклоообоям соответственно больше, приблизительно 180-200гр/м2. Наносить в два слоя. Наиболее надёжным методом точного установления расхода является пробное нанесение. Время высыхания: При комнатной температуре около +20°С возможно повторное покрытие в тот же день. При более низких температурах соответственно выдерживать более продолжительное время высыхания. Температура обработки: Минимум +5°С для основания и атмосферы при нанесении и вовремя для высыхания.
Раздел 2. Прочие характеристики:
1. Сопутствующие услуги:
1.1. Доставка внутрь склада Заказчика (склад находится на втором этаже здания гаража, в связи с этим иметь при себе грузчиков) в течение 15 календарных дней с момента заключения договора по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
1.2. При поставке товара предоставить подтверждающие документы с подробным описанием товара, соответствующего технической спецификации;
1.3.  По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта, а также сертификат происхождения товара;
1.4. [bookmark: _GoBack] Гарантия на товар от Поставщика не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема передачи товара.
1.5.  Сертификат соответствия на оригинальность продукции.
В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.
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