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Техническая спецификация 
	№ п\п
	Наименование товара
	Кол-во
	Срок поставки товара
	Место поставки товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сменный Валик МАКО
	125 шт
	15 календарных дней c даты подписания договора
	г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад)

	2
	Скотч малярный
	350 шт
	
	

	3
	Шпаклевка цементная белая Alit
	40 уп
	
	

	4
	Гипсовая штукатурная смесь "ALIT", белая, 25 кг
	50
	
	

	5 
	Кисть малярная
	150
	
	


	
Раздел 1. Технические и качественные характеристики:
1) Сменный Валик МАКО
Обладающий износоустойчивостью, хороший впитываемостью и отдачей краски, для работы на гладких поверхностях, размер 25 см, короткий ворс 9 мм, плотность 780 г/м, внутренний 48 мм

2) Скотч малярный. бумажная лента, на одну из сторон которой нанесен слой специального клея на каучуковой основе. Для выполнения своих функций, бумага малярной ленты должна обладать следующими характеристиками: малый вес, шероховатая поверхность, хорошие впитывающие свойства. Клеевая основа должна хорошо «прилипать» к поверхности и одновременно оставлять минимум следов после своего удаления.
Малярная лента 50 мм * 50 м на бумажной основе

	№ п\п
	Параметр
	Значение

	1 
	Производитель
	Сибртех

	2 
	Тип клеящей ленты
	Малярная лента

	3 
	Клейкие стороны ленты
	Односторонняя

	4 
	Ширина клеящей ленты
	50 (мм)

	5 
	Длина клеящей ленты
	50 (м)

	6 
	Вес
	128.0 (г)



3)  Шпаклевка цементная белая Alit:
Finish KR, шпатлёвка финишная, для внутренних работ, повышенная эластичность, экологически безвредна, удобство применения, цвет – белый, соотношение при смешивании 400-420 гр. воды на 1 кг сухой смеси, жизнеспособность раствора не менее 8 часов, прочность сцепления, не менее	0,5 Мпа, время высыхания	24 часа, температура применения	от +5° С до +30° С
Дата изготовления: 2026 год

4)  Гипсовая штукатурная смесь "ALIT", белая, 25 кг:
Технические и качественные характеристики:
Гипсовая штукатурная смесь "ALIT" применяется для выравнивания кирпичных, бетонных поверхностей, для заполнения дыр, отверстий на поверхности. Гипсовая штукатурная смесь позволяет получить гладкую поверхность, которая не нуждается в дополнительном шпатлевании, имеет короткий срок высыхания.
Межгосударственный стандарт: Смеси сухие строительные шпатлевочные на гипсовом вяжущем. Технические условия ГОСТ 31387-2008.

	№
	Параметр
	Значение

	1 
	Производитель
	Алит

	2 
	Страна производитель
	Казахстан

	3 
	Состояние материала
	Сухая смесь

	4 
	Тип шпаклевки
	Гипсовая

	5 
	Тип использования
	Универсальный

	6 
	Способ нанесения	
	Ручной

	7 
	Упаковка
	Мешок бумажный

	8 
	Фасовка материала (кг)
	25.0

	9 
	Дата изготовления 
	2026 год



5)  Кисть малярная:

	Характеристика товара

	Кисть малярная - флейцевая ERGO MAKO плоская 50мм
Тип кисти плоская
Белая all in one-PRO-синтетическая щетина
2-х комп. эргономичная ручка
Оправа из нержавеющей стали
Ширина кисти (мм) 50
Толщина кисти (мм) 6
Плотность щетины (%) 70
Ручка с функцией скребка или открывалки банок с краской
Материал ручки прорезиненная
Материал бандажа: металл 
Материал рукояти: пластик



Сопутствующие услуги:
1. [bookmark: _GoBack]Доставка до склада (2 этаж) Заказчика по адресу г. Астана пр. Абылай Хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.


	Исполнитель:
Главный инженер-энергетик
	
Р. Жакижанов



