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Техническая спецификация
	№
лота
	Наименование товара
	Кол-во
	Срок поставки
товаров
	Место поставки товаров

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Сердцевина для замков
	50 шт
	В течение 15 календарных дней со дня заключения договора
	г. Астана, район «Алматы», пр. Абылай Хана, 42

	2
	Доводчик дверной до 120 кг
	10 шт
	
	

	3
	Доводчик дверной до 180 кг
	10 шт
	
	



 	Технические и качественные характеристики: 
1) Сердцевина для замков
Цилиндровый механизм ЗУБЕР 30-30 мм ключ-ключ - 20 шт
Цилиндровый механизм ЗУБЕР 30-30 мм с вертушкой - 10 шт;
Межгосударственный стандарт: замки, защелки, механизмы цилиндровые ГОСТ 5089-2011 
	№
	Параметр
	Значение

	1 
	Производитель
	ЗУБЕР

	2 
	Тип
	Сердцевина для замка

	3 
	Количество ключей 
	5 шт

	4 
	Размер
	30-30 мм



· 6 пинов – секретность более 45 000;
· Защита от высверливания: штифты из закалённой стали в корпусе цилиндра;
· 2 пина с проточкой – защищают вскрытия отмычками
2) Доводчик дверной до 120 кг 
Раздел 1. Технические и качественные характеристики:
ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия
	№ п\п
	Значение
	Характеристика

	1 
	Цвет
	Серебро

	2 
	Тип товара
	Доводчик

	3 
	Расположение
	Верхнее

	4 
	Ширина створки
	до 1250 мм (100 кг)

	5 
	Масса створки
	до 120 кг (до 1000 мм)

	6 
	Регулировка усилий путем смещения тела доводчика относительно створки
	в диапазоне EN5/ EN1154

	7 
	Тип тяги
	рычажная

	8 
	Тип доводчика
	верхнего расположения

	9 
	Материал
	ПВХ композиция

	10 
	Комплектация
	 с комплектом для крепления

	11 
	Рабочий температурный диапазон
	-35 до +65


Сфера применения:
· Легкие и тяжелые межкомнатные двери
· Легкие и тяжелые входные двери
Противодымные и противопожарные двери шириной до 1250 мм
3) Доводчик дверной до 180 кг 
ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия
	№ п\п
	Значение
	Характеристика

	12 
	Цвет
	Серебро

	13 
	Тип товара
	Доводчик

	14 
	Расположение
	Верхнее

	15 
	Ширина створки
	до 1200 мм (120 кг)

	16 
	Масса створки
	до 180 кг (до 1000 мм)

	17 
	Регулировка усилий путем смещения тела доводчика относительно створки
	в диапазоне EN7/ EN1154

	18 
	Тип тяги
	рычажная

	19 
	Тип доводчика
	верхнего расположения

	20 
	Материал
	ПВХ композиция

	21 
	Комплектация
	 с комплектом для крепления

	22 
	Рабочий температурный диапазон
	-35 до +65


Сфера применения:
· Легкие и тяжелые межкомнатные двери
· Легкие и тяжелые входные двери
· Противодымные и противопожарные двери шириной до 1250 мм 

Сопутствующие услуги:
1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
3. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.
	Исполнитель:
  Главный инженер-энергетик
	
_________________
	
Р. Жакижанов
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