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Техническая спецификация
	№
п\п
	Наименование товара
	Кол-во
	Срок поставки
товара
	Место поставки товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Шурупы по гипсокартону
	50 уп
	15 календарных дней c даты подписания договора
	г. Астана, пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад)

	2
	Дюбель для гипсокартона, "Улитка" 
	2 пачек
	
	

	3
	Гипсокартон  влагостойкии
	100 шт
	
	

	4
	Затирка CERESIT CE33 5кг белая
	10 уп
	
	

	5
	Профиль для ГКЛ
	150 шт
	
	

	6
	Скотч двусторонний
	20 шт
	
	

	7
	Пистолет для монтажной пены
	5 шт
	
	


	
Раздел 1. Технические и качественные характеристики:
1) Шурупы по гипсокартону
Саморезы гипсокартон-дерево 3,5х35 мм - 30 уп
Саморезы гипсокартон-дерево 3,5х16 мм - 5 уп
Саморезы гипсокартон-дерево 3,5х55 мм- 10 уп
Саморезы гипсокартон-дерево 4,2х75 мм - 3 уп
Саморезы гипсокартон-металл 3,5х55 мм - 2 уп

	№ п\п
	Значение
	Характеристика

	1 
	Бренд
	Стройбат

	2 
	Страна производитель
	Россия

	3 
	Цвет	
	черный

	4 
	Материал изготовления
	сталь

	5 
	Фасовка
	В картонных упаковках



2) Дюбель для гипсокартона, "Улитка"

	Производитель
	Без бренда

	Страна производитель
	Китай

	Тип дюбеля
	Распорный

	Назначение дюбеля
	Для пористых и пустотелых материалов

	Способ монтажа
	Закручивание

	Материал дюбеля
	Нейлон

	Упаковка
	Коробка

	Количество в упаковке
	500 шт



3) Гипсокартон влагостойкии:
ГКЛ (строительный, влагостойкий, базовый) – применяют для помещений, в которых параметры влажности и температуры выше общепринятых норм, например, ванные комнаты, санузлы и кухни. ГКЛ облицовывают стены, обшивают металлические и деревянные каркасы (потолочные и стеновые), выполняют дизайнерские конструкции

	№
	Параметр
	Значение

	1 
	Страна происхождения
	КАЗАХСТАН

	2 
	Производитель
	Knauf

	3 
	Вид гипсокартонного листа
	Влагостойкий

	4 
	Длина
	2500 мм

	5 
	Ширина
	1200 мм

	6 
	Цвет
	Зелёный

	7 
	Толщина
	9,5 мм



4) Затирка CERESIT CE33 5кг белая
Ceresit затирка CE 33 Comfort Белый, 5 кг. Затирка CE 33 предназначена для заполнения швов керамических и каменных облицовок, устроенных на недеформирующихся основаниях (таких как бетон, цементные стяжки и штукатурки), на полах и стенах внутри и снаружи зданий, при ширине шва до 5 мм.
5) Профиль для ГКЛ
 Межгосударственный стандарт ГОСТ 24045-94 профили стальные листовые гнутые
	№ п\п
	Значение
	Характеристика

	1 
	Бренд
	Knauf

	2 
	Цвет
	Оцинкованный

	3 
	Тип товара
	Профиль для гипсокартона

	4 
	Длина, мм
	3000

	5 
	Сечение, мм
	От 60/27
До 70/27

	6 
	Толщина материала, мм
	0,6



6) Скотч двусторонний:
Скотч двухсторонний, 10 см х 3 м. прозрачная двусторонняя

	№ п\п
	Характеристики
	Показатель

	1 
	Страна производитель	
	Без разницы

	2 
	Производитель  
	3М

	3 
	Вид скотча
	Двусторонний

	4 
	Длина
	3 метра

	5 
	Ширина
	10 см



7) Пистолет для монтажной пены:

Пистолет для пены монтажной KRAFTOOL 06853, PRO, цельнометаллический
Инструмент оснащен надежным цельнометаллическим корпусом и имеет покрытый тефлоном игольчатый клапан, это обеспечивает быструю и простую очистку. При использовании с профессиональными баллонами обеспечивает многократно увеличенный выход пены по сравнению со стандартной упаковкой. При этом отсутствует эффект вторичного расширения. Высокопрочный цельнометаллический корпус. Латунный держатель баллонов обеспечивает высокую надежность резьбового соединения и его герметичность. Инновационная конструкция с двумя уплотнительными кольцами в корпусе и кольцом в сопле обеспечивает наилучшую герметичность, предотвращая попадание воздуха в пистолет, что минимизирует риск затвердевания пены внутри корпуса. Комплектуется адаптером для подключения к линии, использующей полиуретановую пену в бочках. Ствол и игольчатый клапан из нержавеющей стали увеличивают ресурс инструмента. Полированный изнутри ствол препятствует застыванию пены внутри пистолета.
Бренд - Kraftool.
Артикул - 06853.
Тип - Пистолет для пены монтажной.
Материал корпуса - Металл.
Материал рукоятки - Металл.
Регулятор подачи - Да.
Тефлоновое покрытие сопла - Да.

Сопутствующие услуги:
1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Нур-Султан, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.
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