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	Система ультразвуковая диагностическая Affiniti 30  с принадлежностями, производства  Philips Ultrasound Inc., США
	Опции лицензии TDI, анатомический M-режим и HighQ Performance.
Новый интерфейс планшетного типа.
Большой дисплей высокого разрешения со светодиодной подсветкой и диагональю экрана 21,5 дюйма.
Неограниченные возможности регулировки положения панели управления с монитором с функцией наклона/поворота
Практически бесшумная работа (37–41 дБ).
4 порта для датчиков.
Встроенная подставка для ног и встроенные полки и ящик для хранения.
Поворот на 4 колесах с возможностью блокировки поворота/тормоза.
До 4 718 592 цифровых каналов.
[bookmark: _GoBack]Динамический диапазон системы 280 дБ, для большей эффективности в режиме 2D.
Многоядерная архитектура системы обработки способна совершать 225 x 109 40-бит. операций умножения с накоплением в секунду. Включает жесткий диск объемом 512 Гб, операционная система Windows Embedded Standard 7.
Технология составного изображения в реальном времени SonoCT следующего поколения с возможностью широко-экранного обзора, до 9 линий обзора с изменяющимся углом пучка.
Технология адаптивной обработки изображения XRES следующего поколения для подавления шумов/артефактов.
Полностью независимое управление в триплексном режиме.
Интегрированная функция беспроводной передачи данных DICOM с защитой WPA2.
Усовершенствованный компактный разъем, бесштыревая конструкция для исключительной надежности и производительности.
Эргономичная конструкция с легкими гибкими кабелями.
Новая технология с низкой потерей сигнала для лучшего проникновения с меньшим количеством артефактов.
Принципиально новые частотные диапазоны и конфигурации датчиков.
Поддерживается использование 10 датчиков, включая секторные, линейные, конвексные, с малым радиусом кривизны и механические объемные.
Интеллектуальное ПО Tissue Specific Imaging, функция Quicktext для автоматического ввода комментариев, настраиваемые пользователем программы QuickSAVE (до 45 на датчик).
Управление данными «как на встроенной рабочей станции» с возможностью просмотра миниатюр и сохранения изображений, циклов и отчетов.
Ретроспективная и проспективная запись видеоклипов на внутренний диск или съемный носитель.
Возможность передачи объемных MPR-изображений (X, Y и Z) в большинство систем PACS.
Возможность экспорта исходных данных QLAB.
Энергетический доплер (CPA).
Тканевые гармоники и гармоническая визуализация с инверсией импульса.
2D, M-режим, ЦДК, импульсно-волновой доплер (PW), визуализация Chroma, визуализация с инверсией импульсов, режим кинопетли.
Масштабирование (запись) с высоким разрешением и масштабирование (чтение) с функциями панорамирования.
Инструменты измерения расстояния, глубины, площади и окружности.
Пакет клинических опций совместного использования:
- Клиническая опция исследований брюшной полости
- Клиническая опция исследования сосудов (включает TCD)
- Клиническая опция исследований малых органов
- Клиническая опция исследований костно-мышечной системы
- Клиническая опция для кардиологических исследований взрослых  и детей
- Клиническая опция акушерских исследований
- Клиническая опция для гинекологических исследований
Датчик L12-5 (линейный) высокого разрешения с расширенным рабочим частотным диапазоном от 5 до 12 МГц с коротким питчем, 256 элементами, для поверхностной визуализации с высоким разрешением.
Датчик C6-2, конвексный с расширенным рабочим частотным диапазоном 2–6 МГц, работает в следующих режимах: 2D, ЦДК, CPA, MFI, M-режим и импульсно-волновой доплер.
Датчик S4-2, секторный, с расширенным рабочим частотным диапазоном 2-4 МГц для кардиологических исследований взрослых и детей и транскраниальной доплерографии.
Встроенная опция записи DVD/CD для сохранения изображений в формате DICOM или экспорта в формате JPEG и .avi для PC-совместимости.
Видеопринтер медицинский черно-белый.
Кронштейн для черно-белого принтера.
Источник бесперебойного питания.
Бумага для видеопринтера.
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