

            
Наименование: Ультразвуковой диагностический аппарат MY-A024M
Тип: портативная цифровая ультразвуковая диагностическая система

Режимы визуализации:
· B, 2B (B+B), 4B
· B+M
· ЦДК (CFM), B+CFM
· Энергетический допплер (PDI), PDI+B
· Импульсно-волновой допплер (PW)
· Тканевая гармоника (THI)
· B-tilt (для высокочастотных линейных датчиков с апертурой до 40 мм)
· 3D (опционально)

Основные технические характеристики
· Монитор: ЖК, 15 дюймов
· Типы сканирования: конвексный, линейный высокочастотный, внутриполостной, микроконвексный, ректальный
· Диапазон рабочих частот: 2,0–12,0 МГц
· Глубина сканирования: 2–280 мм
· Разъёмы для датчиков: 2, с автоматическим распознаванием
· Динамический диапазон: 80–280 дБ, регулируемый
· Градации серого: 256
· Псевдоцветовое кодирование: 16 вариантов
· Формирование луча: полностью цифровое, многолучевое; подавление спекл-шума; тканевая гармоника
· Акустическая мощность: отображение механического и теплового индексов в реальном времени, регулировка выходной мощности
· Регулировка усиления: TGC по 8 сегментам; раздельное усиление для режимов B/M/D/C; кривая TGC отображается и автоматически скрывается

Обработка изображения
· 5 уровней оптимизации изображения
· Усиление контуров, усреднение по кадрам и по линиям, оптимизация фокуса, шумоподавление
· Гамма-коррекция, кривая сжатия, регулировка контрастности и яркости
· Зеркальное отражение изображения по вертикали и горизонтали
· Автоматическая оптимизация: встроенные пресеты под тип исследования с оптимальными параметрами изображения

Клинические применения
Абдоминальные исследования, гинекология, акушерство, поверхностные органы, педиатрия, урология, кардиология, сосудистые исследования



Измерения и расчёты
- B-режим: расстояние, окружность, площадь, объём, угол, отношение
- M-режим: стандартные измерения
- Пакеты расчётов: гинекологический, акушерский, кардиологический, урологический, допплеровский (PW)

Аннотации: буквенно-цифровой ввод, стрелки, метки и комментарии, пиктограммы тела, ID пациента и учреждения

Хранение и управление данными
· Сохранение изображений и видеоклипов, кинопетля
· Твердотельный накопитель (SSD): не менее 128 ГБ
· Архив пациентов, поиск и печать отчётов, встроенная УЗ-рабочая станция
· Экспорт изображений и видео: жёсткий диск, USB, DVD-RW (опционально)
· Автоматическое формирование отчётов с полноэкранным редактированием текста

Интерфейсы: HDMI, VGA, USB, DICOM

Совместимые датчики
	Модель
	Тип
	Радиус / апертура
	Частоты, МГц
	Применение

	CT3.5C60GN
	Конвексный
	R60
	2,0–6,0
	Абдоминальные исследования, акушерство, гинекология, почки, урология

	CT7.5L40GN
	Линейный
	L40
	5,0–12,0
	Сосуды, поверхностные органы, опорно-двигательный аппарат, сонные артерии, нервы, ортопедия

	CT6.5C10GN
	Внутриполостной (трансвагинальный)
	R10
	4,5–10,0
	Гинекология, акушерство, урология

	CT6.5C8015
	Микроконвексный
	R15
	4,5–10,0
	Абдоминальные исследования (малое акустическое окно), кардиология

	CT3.5C20GN
	Микроконвексный
	R20
	5,0–12,0
	Абдоминальные исследования (малое акустическое окно), кардиология

	CT7.5C8020
	Микроконвексный
	R20
	5,0–12,0
	Абдоминальные исследования (малое акустическое окно), кардиология



Электропитание
· Сеть: 100–240 В, 50/60 Гц
· Адаптер постоянного тока: 19 В, 6 А
· Встроенный аккумулятор: не менее 1,5 ч автономной работы; аккумулятор на 4,5 ч  - опция. Фактическое время зависит от условий эксплуатации.

Габариты и масса
· Размеры (Д × Ш × В): 370 × 382 × 90 мм
· [bookmark: _GoBack]Масса: не более 6,5 кг
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