**Объявление №43**

**АО «Национальный научный медицинский центр»,** расположенное по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в соответствии с постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года № 1729, объявляет о проведении закупок реагентов способом запроса ценовых предложений.

К закупу запроса ценовых предложений допускаются все потенциальные поставщики, отвечающие квалификационным требованиям, указанным в Глава 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан «30» октября 2009 года № 1729.

**Срок поставки реагентов:** по заявке Заказчика до 31 декабря 2017 года.

**Место поставки:** Республика Казахстан, г. Астана, пр. Абылай хана, 42

**Порядок и условия оплаты:** оплата за поставленный товар производится в соответствии с условиями договора.

Ценовые предложения должны быть представлены с учетом всех расходов с 1 июня по 6 июня 2017 года до 10.00 часов по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана 42, в отдел государственных закупок, (22 кабинет).

**Срок подписания договора о закупе**: в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня представления АО «Национальный научный медицинский центр» подписанного проекта договора о государственных закупках.

*Примечание:* полный перечень закупаемых товаров, их количество и подробная спецификация указаны в Приложение №1, к объявлению.

Заинтересованные лица могут получить дополнительную информацию, связанную с закупом в АО «ННМЦ» по адресу: Республика Казахстан, 010000, г.Астана, пр.Абылай хана 42, тел. (7172) 29-58-70, 57-75-59 ***Жанар сот:87088272873***

**Уполномоченный представитель Организатора государственных закупок**:

Амрина Г.Б. тел. 8 (7172) 29-58-70.

**Приложение №1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование расходных материалов** | **Характеристика**  | **ед.изм** | **Кол-во** | **Сумма выделенная для закупок, теңге** |
| **1** | Стартовый комплект индикатора стерильности Бови-Дик - симулятора (БДС) и Compact- PCD (фиолетовое/синий), со 100 интегрированными тест-полосками  | Комплект Сompact-PCD c самоклеющейся индикаторной полоской BDS-тест (тест Бови-Дик) используются для проверки протечек при процессах вакуумной паровой стерилизации, несжатого газа (НСГ) и/или недостаточного удаления воздуха и, как следствие, количества проникшего пара. BDS индикаторная полоска располагается в BDS-тест устройстве и стерилизуется в пустой камере при 121°С 15 минут или при 132°С - 137°С 3,2 - 3,7 мин (BD-тест программа). | **комп** | **2** | **230700** |
| **2** | Упаковка с 500 полосками для индикатора стерильности Бови-Дик Симулятора (БДС) интегрированных индикаторных тест-полосок. | Используются во всех процессах стерилизации для мониторинга удаления воздуха, проникновения стерилизующего вещества, протечек и/или несжатых газов (НСГ) в каждой загрузке. | **упак** | **1** | **185000** |
| **3** | Трёхстрочная этикетка с индикатором стерилизации паром (цвет: голубой). В комплекте 4 рулона по 750 этикеток + чернильный валик.  | Трёхстрочные самоклеющиеся этикетки для усовершенствования документооборота. Стикер может быть приклеен непосредственно на упаковку или поверх других показателей процесса. Перед тем, как пакет откроют для проведения манипуляций со стерильным оборудованием, этикетка снимается и приклеивается к документации пациента. Стикеры оснащены индикатором стерилизации паром и поставляются в комплектах. | **шт** | **2** | **162000** |
| **4** | 3-строчный маркиратор,А=буквенно цифровой версии , первая линия печати содержит 12 алфавитно- цифровых символов | Пистолет-маркиратор (ручное маркирующее устройство), предназначенное для нанесения символов (латинских букв и цифр). Наноситься могут данные о дате стерилизации, сроке годности и т.д., для чего и приспособлена трёхстрочная алфавитно-цифровая этикетка на 12 символов.Устройство состоит из следующих элементов:  Ручная этикетировочная, содержащий три строки печати с 12 цифрами в каждой, доступна в двух вариантах:- вся первая линия может печатать алфавитно-цифровые знаки- остальные две линии печати - производственный процесс и срок действия документации. | **шт** | **1** | **61000** |