|  |
| --- |
| Приложение 1  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Описание | Кол-во(шт.) | Цена, без учета НДС | Сумма, без учета НДС |
| 1 | Видеокамера HAC-HDW 1209TLQP-LED-0280B | Видеокамера HDCVI цветная купольная. Разрешение: 2Mpx (1920х1080); Матрица: 1/2.8" CMOS; Объектив: 2,8 мм; Угол обзора: 106°; Чувствительность: 0.01 Люкс; Дальность LED-подсветки: до 20м; Питание: 12V(DC); Потребление: 0,25A; Стандарт защиты: IP67;Габаритные размеры:  Ø97×91мм; Вес: 210г; Диапазон рабочих температур: -40°C ~+60°C; Корпус: пластик; Технология FullColor. | 14 | 9 523,81 | 133 333,34 |
| **Гарантия** | Не менее 12 месяцев. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не ранее 2022 года выпуска. |