|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Срок поставки товара** | **Место поставки товара** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **2** | Товары для вызова персонала | В течении 15 календарных дней с момента предоплаты | г. Астана, пр. Абылай Хана 42,  |

**Раздел 1.** **Технические и качественные характеристики:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Количество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 |  Табло iBells-182 ZJ-82 | 5 | 35000 | 175 000 |
| 2 |  Кнопки iBells YK500-1N Белая | 210 | 1800 | 378 000 |

**Характеристики кнопки вызова:**

|  |  |
| --- | --- |
| Цвет | белый |
| Вид устройства | Локальный радио-пейджер |
| Температура | от -10 до +50 |
| Питание | DC12V (23A12V батарейка) |
| Частота | 433.92MHz |
| Дистанция | до 200 метров |

**Параметры табло отображения вызовов:**

Табло принимает сигналы от беспроводных кнопок вызова персонала. Монтируется на стену. При нажатии на подключённую кнопку вызова, на табло вызова отобразится номер вызывающей кнопки и прозвучит звуковой сигнал.

Табло отображения вызовов осуществляет цифровую обработку беспроводного сигнала. Табло снабжено встроенным антенным модулем, обладает хорошей чувствительностью и модулем голосового сопровождения — табло издаёт звуковое оповещение при получении сигнала.

Характеристики:

Дисплей: Светодиодный дисплей

Материал корпуса: Пластик

Цвет: Чёрный

Место для крепления: Есть

Размеры:17 32 4, 5 см

Комплектация:

Табло приёма вызовов:1

Блок питания:1

Инструкция:1

**Раздел 2. Прочие характеристики:**

1. Доставка во внутрь склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. На момент закупа потенциальный поставщик должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;
3. Гарантия на товар 12 месяца со дня подписания акта приёма-передачи.

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.