|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю:****Председатель правления****АО «ННМЦ»**  **А. Байгенжин** |

**Техническая спецификация**

**Доводчик дверной**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Наименование товара** | **Кол-во** | **Срок поставки товара** | **Место поставки товара** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доводчик дверной до 180 кг | 10 шт | 15 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, район «Алматы» пр. Абылай Хана 42, АО «ННМЦ» (склад) |

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

**ГОСТ Р 56177-2014 Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Значение** | **Характеристика** |
|  | Бренд | GEZE TS-2000 VBC |
|  | Цвет | Серебро |
|  | Тип товара | Доводчик |
|  | Расположение | Верхнее |
|  | Ширина створки | до 1200 мм (100 кг) |
|  | Масса створки | до 180 кг (до 1000 мм) |
|  | Регулировка усилий путем смещения тела доводчика относительно створки | в диапазоне EN2/3/4/5 |
|  | Тип тяги | рычажная |
|  | Тип доводчика | верхнего расположения |
|  | Материал | ПВХ композиция |
|  | Комплектация |  с комплектом для крепления |

Сфера применения:

* Легкие и тяжелые межкомнатные двери
* Легкие и тяжелые входные двери
* Противодымные и противопожарные двери шириной до 1250 мм

**Сопутствующие услуги:**

1. Доставка до склада Заказчика по адресу г. Астана, пр. Абылай хана, 42;
2. Гарантия на товар 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи.
3. По требованию заказчика, поставщик после поставки товара должен предоставить сертификат соответствия на оригинальность продукта;

В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исполнитель:****И.о. Главный инженер** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Р. Жакижанов** |