**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель Председателя Правления**

**по медицинской деятельности**

**АО «ННМЦ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Купенов Б.Г.**

**«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.**

**Техническая спецификация закупаемых товаров на 2025г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование товара** | **Полная характеристика** |
| 1. | КБСУ - контейнер безопасного сбора и утилизации медицинских отходов класса Б. | КБСУ- контейнер безопасного сбора и утилизации должен быть желтого цвета, изготовлен из плотного **непрокалываемого** и **водонепроницаемого** материала с клапаном фиксатором, исключающим возможность рассыпания или выпадения медицинских отходов класса Б, иметь соответствующую маркировку класса опасности Ламинированная с внутренней и наружной поверхности.  Корпус коробки скреплен путем склеивания. Крышка и корпус должны иметь единую бесшовную конструкцию.  Контейнер должен иметь рукоятку, которая позволяет переносить его безопасно в одной руке. Рукоятка размещена выше линии наполнения.  При сборке коробки нижняя крышка должна иметь липкую клеевую основу.  Коробки должны быть изготовлены с печатным рисунком, покрытые полимерно-пленочными материалами. Толщина должна составлять не менее 5 мм. Содержать линию наполнения 3/4 от общего объема контейнера.  Прямоугольное отверстие для иголок способно принимать шприцы и иглы в сборе всех стандартных размеров, включая 20 мл., вместе с другими острыми отходами  **Объем:**  **10л. – 23 760 шт.**  **20л. – 300 шт.**  **Сответствует требованиям к качеству ВОЗ**  1.Общая прочность  2.Устойчивость к прокалыванию иглами  3.Устойчивость к поглощению воды  4.Сжигаемость  5.Удобная логистика  **Эксплуатационные показатели**   1. Контейнер удерживает воду, сохраняет форму и качества при высыхании 2. Свойства контейнера не меняются в течение всего срока эксплуатации. Качество сохраняется при хранении в вентилируемом помещении при комнатной температуре (20-25°С) с относительной влажностью 30%-70% 3. Безопасный контейнер сохраняет функциональность даже после воздействия сильного дождя или снегопада |
| 2. | **Прочее:**  Сопутствующие услуги: транспортировка, доставка товара на склад, разгрузка.  Место поставки: г. Астана, ул.Абылайхана 42, помещение склада.  Срок поставки: с момента подписания договора по письменной заявке в течении 15 календарных дней.  Срок гарантии товара 6 месяцев с момента подписании акта приема передачи.  Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения. | |

**Исполнитель:**

Врач – эпидемиолог Д. Ғабсалық

**Согласовано:**

Руководитель сестринской службы А. Мусабаева

Исполнительный директор

по санитарно – эпидемиологической работе А. Жумагулов