**Утверждаю**

**Заместитель Председателя Правления**

**по медицинской деятельности**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Купенов Б.Г.**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 год**

**Техническая спецификация**

**на приобретение огнетушителей ОП-10, ОП-5 и ОУ-5 в комплекте с подставками**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  заказчика | Наименование  товаров | Техническая спецификация | Ед.  Изм., штук. | Количество | Цена за  единицу,  тенге | Срок оказания  услуг | Место поставки |
| 1. | АО «Национальный научный  медицинский центр» | приобретению огнетушителей в комплекте с паспортами:  ОП-10  ОП-5  ОУ-5 | Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ.  Объем – 11,76 л.  Масса заряда – 10 кг.  Выход заряда 15 секунд.  Длина струи 4 метра.  Габариты 170\*670 мм.  Огнетушащая способность: 4А: 144В.  Опломбирование - Пломба пластмассовый хомут.  Огнетушитель порошковый ОП-5 АВСЕ.  Объем - 6 л.  Масса заряда - 5 кг.  Выход заряда 10 секунд.  Длина струи 3 метра.  Огнетушащая способность 2А: 70В.  Габариты 160\*505 мм.  Масса с зарядом 7,3 кг.  Опломбирование - Пломба пластмассовый хомут.  Огнетушитель Углекислотный ОУ-5.  Объем 6,70 литра.  Масса заряда 5 кг.  Выход заряда 8 секунд.  Длина струи 3 метра.  Огнетушащая способность 55В.  Габариты 135\*707 мм.  Масса с зарядом 14,9 кг.  Опломбирование - Пломба пластмассовый хомут. | Штук. | 30  30  4 |  | Согласно заявки | г. Астана, проспект Абылайхана, 42  АО «Национальный научный  медицинский центр» |
| 2. | приобретению подставок под огнетушители ОП-10, ОП-5, ОУ-5. | Подставка под ОП-10  Подставка под ОП-5  Подставка под ОУ-5 если нет подставки, то комплект с кронштейнами. |  | 30  10  4 |  |

**Руководитель отдела ЧС и охраны труда Т. Айтбаев**