**Утверждаю**

**Заместитель Председателя Правления**

 **по медицинской деятельности**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Купенов Б.Г.**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 год**

**Техническая спецификация**

**на приобретение огнетушителей ОП-10, ОП-5 и ОУ-5 в комплекте с подставками**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименованиезаказчика | Наименованиетоваров  |  Техническая спецификация | Ед. Изм., штук. | Количество | Цена заединицу,тенге | Срок оказанияуслуг | Место поставки |
| 1. | АО «Национальный научныймедицинский центр» | приобретению огнетушителей в комплекте с паспортами:ОП-10ОП-5ОУ-5 | Огнетушитель порошковый ОП-10 АВСЕ.Объем – 11,76 л.Масса заряда – 10 кг.Выход заряда 15 секунд.Длина струи 4 метра.Габариты 170\*670 мм.Огнетушащая способность: 4А: 144В.Опломбирование - Пломба пластмассовый хомут.Огнетушитель порошковый ОП-5 АВСЕ. Объем - 6 л. Масса заряда - 5 кг. Выход заряда 10 секунд. Длина струи 3 метра. Огнетушащая способность 2А: 70В.Габариты 160\*505 мм.Масса с зарядом 7,3 кг.Опломбирование - Пломба пластмассовый хомут.Огнетушитель Углекислотный ОУ-5.Объем 6,70 литра. Масса заряда 5 кг. Выход заряда 8 секунд. Длина струи 3 метра. Огнетушащая способность 55В.Габариты 135\*707 мм.Масса с зарядом 14,9 кг.Опломбирование - Пломба пластмассовый хомут. | Штук. | 30304 |  | Согласно заявки  | г. Астана, проспект Абылайхана, 42 АО «Национальный научный медицинский центр» |
| 2.  | приобретению подставок под огнетушители ОП-10, ОП-5, ОУ-5. | Подставка под ОП-10Подставка под ОП-5Подставка под ОУ-5 если нет подставки, то комплект с кронштейнами.  |  | 30104 |  |

**Руководитель отдела ЧС и охраны труда Т. Айтбаев**