|  |  |
| --- | --- |
|  | **Утверждаю****Председатель правления** **АО «ННМЦ»** **Байгенжин А.К.** |

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№п\п*** | ***Наименование работы*** | ***Кол-во*** | ***Срок оказанияработы*** | ***Место оказания работы*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Работы по санитарной очистке зеленных насаждении | 1 работа | 30 календарных дней c даты подписания договора | г. Астана, район Алматы, пр. Абылай хана, 42 АО «ННМЦ»  |

Работы по санитарной очистке зеленных насаждении удаления аварийных, сухих, больных и поврежденных зеленных насаждении. Направленный на сохранения здоровых насаждений.

**Требование к потенциальному поставщику:**

* Для выполнения работ требуется наличие специалиста с дипломом в области лесного хозяйства или благоустройства не менее – 1 сотрудника.
* Подтверждения трудовых ресурсов в количестве - 6 человек.
* Наличие материальных и трудовых ресурсов, необходимых для исполнения обязательств по договору, с применением подтверждающих документов.
* Наличие автотранспорта (автовышка, самосвал, погрузчик, экскаватор) предоставлением подтверждающих документов либо договор аренды.
* Наличие бензопил не менее 4 шт и 4 шт сучкорезов.
* Наличие допуска для работ на высоте (копью документов).
* Журнал соблюдение правил техники безопасности.

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

 ***Работа включает в себя:*** санитарная очистка зеленых насаждении, вывоз мусора и сопутствующие услуги включены в стоимость (аренда техники).

* Санитарная очистка зеленных насаждении в колличестве 80 шт (высота 25-30 метров).
* Выкорчевывание пней экскаватором – 80 шт. (корни уходит под здания нужно аккуратно отрезать без повреждения отмостки здания).
* Самосвал «SHACMAN» грузоподъёмностью 25 тонн – для вывоза мусора, с территории АО «ННМЦ» в специализированный полигон;
* Фронтальный погрузчик. объем ковша 3 м3 – для погрузки срубленных деревьев и веток;
* Автовышка высотой 30-32 м.
* После выкорчёвывание пней на участке остаются неровности и ямы, которые могут затруднять дальнейшие работы и создавать неудобства при эксплуатации территорий. Для того что бы подготовить землю к посадке растении необходимо провести выравнивание поверхности.

**Раздел 2. Прочие характеристики:**

1. Поставщик обязуется покрывать все виды убытков, возникающие в ходе исполнения услуг.
2. Так как объект относится к 1 категории здании, за невозможностью прерывания технологического процесса, работы должны проводиться с низким уровнем шума. Заказчик осушествляет контроль за выполнением работ. При выполнении работ необходимо учесть технологические процессы выполнения работ, (связанные с погодными условиями, и т.п), однако это не является основанием для продления срока выполнения работ или каким либо смягчающим обстоятельством позволяющим Поставщику отсрочить срок выполнения работ.
3. Работа должна выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
4. Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба (близко расположен здания гаража), все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя;
5. Поставщик несет ответственность за несчастные случаи с его работниками, в связи с этим на Заказчика никакая ответственность возлагаться не будет.
6. Поставщик несет ответственность за причинение его персоналом смерти или телесных повреждений, или материального ущерба третьим лицам во время оказания услуг, а также возмещает Заказчику вытекающие по этой причине, различного рода требования компенсаций, судебные издержки и представительские расходы. Персонал поставщика категорически не будет нарушать технику безопасности. Заказчик не несет никакой ответственности за несчастные случаи, произошедшие в результате такого нарушения или любые возможные несчастные случаи с персоналом поставщика.
7. Поставщик в процессе выполнение работ будет вести контроль над надлежащим исполнением работы его назначенными сотрудниками.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Исполнитель:****Главный инженер-энергетик** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **Р. Жакижанов** |
|  |  |  |
|  |  |  |