##  «УТВЕРЖДАЮ»

## Заместитель Председателя правления

## по медицинской деятельности

**Купенов Б.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м.п.**

**Техническая спецификация закупаемых товаров**

Наименование закупки: Батарейка крона 9V

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №лота | Наименование товаров | Срок поставкитоваров | Место поставки товаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Батарейка крона 9V | По заявке с даты подписания договора | РК, г. Астана, пр. Абылайхана 42, АО Национальный научный медицинский центр |

Технические и качественные характеристики: Батарейка крона 9V CameIion Международные обозначения этого типоразмера – 6F22 (BPI1B). Типичные размеры элементов питания Крона, мм: 84 х 114 х 18. солевая. Номинальное напряжение: 9,0 В. Температура хранения: от -20 до +30°C. Температура использования: от -10 до +40°C. Образец согласовать с заказчиком. Гарантийный срок хранения: 12 месяцев с даты подписания акта приема передачи. Доставка товара на склад Заказчика по адресу Абылайхана, 42. В стоимость товара входит сам товар и сопутствующие услуги. Доставка и разгрузка до места назначения. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения.

Исполнитель: Г.Кикимбаева