**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Зам. Председателя правления по мед. деятельности**

**Купенов Б.Г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**м.п.**

**Техническая спецификация**

**Клавиатура**

Все предложенные характеристики оборудования и требования к потенциальному поставщику указанные в настоящей технической спецификации соответствуют минимальным техническим характеристикам.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №лота | Наименование товаров | Количество (шт.) | Срок поставкитоваров | Место поставки товаров |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Клавиатура | 30 | 20 календарных дней с момента заключения договора | г. Астана, пр. Абылайхана, 42 (здание гаража). |

**Раздел 1. Технические и качественные характеристики:**

Область применения: для серверного оборудования

**Характеристики:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Производитель  | Defender |
| 1 | Модель  | Office HB-910 |
| 2 | Тип | Клавиатура |
| 3 | Тип клавиатуры | Стандартная |
| 4 | Цифровой блок | Есть |
| 5 | Раскладка клавиатуры  | Русская, Английская |
| 6 | Тип клавиш | Мембранные |
| 7 | Игровой режим | нет |
| 8 | Тип подключения | Проводной |
| 9 | Интерфейс | USB |
| 10 | Цвет, используемый в оформлении | Черный |
| 11 | Питание  | От USB порта |
| 12 | Материал корпуса  | Пластик |
| 13 | Длина кабеля, м  | 1.5 |
| 14 | Наработка на отказ | 5 млн. нажатий клавиш |
| 15 | Дополнительно | Регулируемый угол наклона клавиатурыНе требует установки драйверов |
| 16 | Размеры (Ш х В х Д)  | 44.3 х 2.3 х 15 см |
| 17 | Вес изделия  | 0.38 кг |
| 18 | Срок гарантии (мес.) | 12 |

**Раздел 3. Прочие характеристики:**

Поставщик включает все затраты, связанные с поставкой товара: доставка товара до пункта назначения, транспортные расходы, таможенные и другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Поставщик при поставке товара должен предоставить оригинал или копию установленного образца сертификата соответствия и происхождения поставляемого товара.

Гарантийное обслуживание согласно гарантии на комплектующие с даты подписания акта поставки товара. В случае поломки или выявлении неисправности оборудования поставщик должен реагировать на неисправность в течении 2х дней и устранить ее или заменить оборудование на аналогичный ему в течении 20 рабочих дней.

В комплектацию товара должно входить: техническое описание, сертификаты соответствия товара, гарантийный талон или гарантийное письмо.

**Требования к контролю качества и приемке товара**

Все поставляемое оборудование и все комплектующие к нему должны быть оригинальными, новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов, работоспособными и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

Поставляемое оборудование, комплектующие части, расходные материалы, аксессуары и программное обеспечение не должны вызывать ненадлежащее функционирование или отказ существующего оборудования и ранее установленного программного обеспечения.

**Исполнитель**

Старший специалист IT отдела Уазырқанов Ж. Ә.