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Техническая спецификация 

	№
п\п
	Наименование товара
	Кол-во
	Срок поставки
товаров
	Место поставки товара

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	  Кондиционер с зимним комплектом и с установкой
	4 шт
	15 календарных дней c даты подписания договора
	г. Астана, район «НҰРА» пр. Кабанбай батыр 27  



ГОСТ 26963-86 Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия
Раздел 1. Технические и качественные характеристики:
Кондиционер настенный AVA ACTN-12TG или эквивалент

	Параметр
	Значение

	Тип
	Настенная сплит-система

	Модель
	AVA ACTN-12TG

	Тип компрессора
	Обычный (неинверторный)

	Бренд компрессора
	RECHI

	Холодопроизводительность
	3,52 кВт (12000 BTU/ч)

	Теплопроизводительность
	3,66 кВт

	Потребляемая мощность (охлаждение)
	1095 Вт

	Потребляемая мощность (обогрев)
	1013 Вт

	Обслуживаемая площадь
	До 36 м²

	Класс энергоэффективности
	A

	Хладагент
	R32

	Режимы работы
	Охлаждение / Обогрев / Ночной режим

	Управление
	Пульт ДУ, дисплей, таймер

	Минимальный уровень шума внутреннего блока
	30 дБ

	Уровень шума наружного блока
	50 дБ

	Рабочая температура наружного воздуха
	от -7 °C до +43 °C

	Диапазон установки температуры
	16–31 °C

	Размер внутреннего блока (Ш×В×Г)
	777 × 250 × 201 мм

	Вес внутреннего блока
	7,4 кг

	Размер наружного блока (Ш×В×Г)
	777 × 498 × 290 мм

	Вес наружного блока
	25 кг

	Напряжение питания
	220–240 В, 50 Гц

	Страна производства
	Китай

	Зимний комплект 
	4 шт
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Раздел 2. Прочие характеристики:
1. Сопутствующие услуги:
1.1. Доставка до места установки Заказчика;
1.2. Демонтаж старой кондиционера и Монтаж нового кондиционера осуществляется на место, указанное заказчиком.
1.3. Услуги автовышки входить в стоимость.
1.4. Монтаж и пуско-наладка новых кондиционеров с удлинением хладонесущей магистрали до 6 метров; 
1.5. Гарантия на товар и сопутствующие услуги 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи. Сервисное обслуживание на время гарантии, включающее ремонт любых неисправностей, заправку фреоном. 
1.6. После поставки поставщик должен предоставить технический паспорт товара на казахском и русском языке, а также сертификат соответствия;
1.7. Все сопутствующие услуги, комплектующие и расходные материалы для полноценной работы кондиционера, услуги АГП (автовышка), устранение дефектов стены и потолков входят в стоимость товара;
2. Сопутствующие услуги должны выполняться в соответствии с правилами безопасной эксплуатации помещений и оборудования, охраны труда, соблюдения санитарно-гигиенических норм для помещений, поддержания в надлежащем состоянии внутренних помещений и оборудования в соответствии с действующими в Республики Казахстан нормами, требованиями и стандартами. Поставщик принимает на себя всю полноту ответственности за соблюдение им (его персоналом) правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности в соответствии с нормативными актами, за правильную эксплуатацию имущества нести материальную ответственность в пределах, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.
3. Поставщик обязан обеспечить сохранность материальных ценностей Заказчика. В случаях нанесения ущерба, все затраты по устранению и возмещению материального ущерба собственности Заказчика, Поставщик берет на себя;
4. Поставщиком должны быть использованы новые материалы, не бывшие в употреблении. Все материалы должны быть качественные, сертифицированные, соответствовать стандартам и разрешениям применения;
5. В стоимость товара входят сам товар и сопутствующие услуги. 

	
Главный инженер-энергетик

	
Жакижанов Р.Ж




